Revitalizace autobusové zastávky  
Malecká, Chrudim

Autobusová zastávka se nachází v ulici Malecká v obci Chrudim v blízkosti přírodní památky Ptačí ostrovy. Lokalita je chráněna pro své vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště a mimořádné havraní kolonie. Součástí chráněného území je městský park Střelnice.

Současný stav zastávky je zanedbaný a esteticky neatraktivní. Smyslem záměru revitalizace je vytvoření atraktivního pojetí funkční stavby, která do území přinese zkvalitnění veřejného prostoru, zlepšení mikroklima ulice a nabídne uživatelům informační složku pojednávající o přírodní památce Ptačí ostrovy.

Architektonická koncepce záměru je založena na otevření původního půdorysu čekárny a vytvoření nového zastřešení inspirovaného blízkou přírodní památkou. Zastřešení je koncipováno jako lomená plocha z ocelo-dřevěné konstrukce s extenzivní skladbou zeleně evokující origami ptáka. Místo ocelo-dřevěné konstrukce lze alternativě zvolit litý beton.

Východní a jižní stěna objektu zastávky bezprostředně sousedící s pozemky rodinných domů budou obnoveny. Vnitřní prostor zastávky bude vedle informací dopravního podniku obsahovat informace o přírodní památce vč. grafických prvků (např. siluety ptáků apod.) a bude vybaven jednoduchými betonovými sedacími prvky.

**Propočet nákladů (bez DPH)**

Příprava území, bourání a odstranění konstrukcí 60 000,- Kč

Založení nových konstrukcí 20 000,- Kč

Sanace stávajících základů a zdí 80 000,- Kč

Konstrukce zastřešení vč. vegetační skladby a oplechování 150 000,- Kč

Zpevněné plochy a sedací prvky 80 000,- Kč

Informační prvky 20 000,- Kč

**Celkem 410 000,- Kč/496 100,-Kč vč. DPH**

Ing. arch. Lukáš Pavlík  
Ing. arch. Lívia Orišková

**Předpokládané náklady na roční údržbu:**

Údržba nové zastávky obnáší pravidelný úklid a péči o zelenou extenzivní střechu. První dva až tři roky bude zvláště péče o zeleň náročnější, především co do zalévání v případě velkého sucha. Jakmile se porost sjednotí a celá střecha zaroste, bude péče spočívat především v odstraňování náletové vegetace (plení) v jednoročním intervalu. Odhadované průměrné náklady na 1 rok údržby činí max. 10 000,- V této částce je zahrnuta především práce zaměstnanců technických služeb, případně externí firmy.

Případný vandalismus nelze předpovídat. Materiály použité při rekonstrukci zastávky by měly být co nejvíc charakteru anti-vandal.